**招标询价函**

致：

广州市星执学校（以下简称：星执学校）现有 广州市星执学校执信广场后侧路面整改 需选定施工总承包单位，根据《中华人民共和国招标投标法》、番禺区住房和建设局等部门《关于印发<番禺区小额建设工程交易管理工作指引>的通知》（番住建发〔2019〕20号）等相关文件规定，拟采用邀请招标的方式，向三家及三家以上具有相应资质的单位发出书面邀请，通过询价程序依法确定承包人。具体情况如下：

一、项目名称：广州市星执学校执信广场后侧路面整改。

二、招标单位：广州市星执学校。

三、招标内容：（详见附件二）。

四、项目地点：广州市番禺区南村镇广州市星执学校内。

五、招标控制价：500000.00元（含税固定总价大包干）

六、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

七、询价确定中标人时间和地点:

1，询价确定中标人时间：2024年7月14日10时00分。

2．地点：广州市星执学校。

3．投标文件递交时间：2024年7月14日9时30前。

八、投标单位必须具备以下条件：

1、具独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的法人营业执照，按国家法律经营；

2、没有处于被责令停业的状态；

3、没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

4、没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

九、我方诚意邀请贵单位参加以上项目的询价活动。若贵单位有意参加，请准备以下投标文件，应包括但不限于：

1、报价函（按附件格式）；

2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

3、企业营业执照复印件；

4、施工组织计划方案

5、其它辅助说明资料（如有）。

以上投标文件一式一份，每页均盖公章并装订成册，用文件袋密封。

十、本项目不需要投标报名，由招标人书面邀请不少于3家符合资质要求的单位，采用询价方式，以投标报价由低到高的顺序（最低价者为第一中标候选人）选取1名中标候选人。

附件一：报价函

附件二：广州市星执学校执信广场后侧路面整改内容

招标人：广州市星执学校

联系人：侯再越

联系电话：13570403107

日期：2024年7月6日

附件一

**报价函**

致：广州市星执学校

经分析研究贵方提供的 广州市星执学校执信广场后侧路面整改 项目询价邀请函及考察现场的实际情况，我公司对本项目报价如下：

1、综合资料承包费报价： 元（含税固定总价大包干）；

2、如果贵方接受我方中标，我方将按要求组建专业队伍和实施有效措施方案完成全部招标方委托的工作。

3、在正式签订合作合同之前，我方响应询价邀请函及协议附件全部内容，本报价函将成为约束双方的合同文件之一。

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件二

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广州市星执学校执信广场后侧路面整改** | | | | | | |
| **序号** | **分项名称或部位** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** |
| **一** | **拆除部分** | |  |  |  |  |
| 1 | 方块砖及结合层拆除 | 人工机械拆除 | m2 | 249.30 |  |  |
| 2 | 透水砖拆除 | 人工机械拆除 | m2 | 386.70 |  |  |
| 3 | 连接处及周边高位路面拆除 | 人工机械拆除 | m2 | 45.20 |  |  |
| 4 | 地面平整及升高找平 | 人工平整，水泥砂加厚 | m2 | 681.20 |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
| **一** | **石材部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面铺石材 | 加厚30mm福建锈石 | m2 | 124.80 |  |  |
| 2 | 地面铺石材 | 加厚30mm白麻石 | m2 | 431.90 |  |  |
| 3 | 地面铺石材 | 加厚30mm黑麻石 | m2 | 124.80 |  |  |
| 4 | 地面铺石材 | 加厚30mm福建锈石步级 | m2 | 8.60 |  |  |
| 5 | 石材防滑加工 | 水洗面厂家代收 | m2 | 690.10 |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
| **三** | **排水及配套部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 升高砂井、雨水井或调整 | 砖墙砌筑 | 个 | 27.00 |  |  |
| 2 | 升高电缆井或调整 | 砖墙砌筑 | 组 | 1.00 |  |  |
| 3 | 砂井套安装 | 600\*600\*80\*5不锈钢砂井套 | 个 | 10.00 |  |  |
| 4 | 砂井套安装 | 800\*800\*80\*5不锈钢砂井套 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | 砂井套安装 | 1200\*2000\*80\*5不锈钢砂井套 | 个 | 1.00 |  |  |
| 6 | 雨水井套安装 | 400\*600\*60重型可行车雨水井 | 个 | 2.00 |  |  |
| 7 | 镀锌钢格栅安装 | 250\*1000\*30钢格栅 | m | 82.00 |  |  |
| 8 | 排水明渠调整 | 拆除后调整修补 | m | 82.00 |  |  |
| 9 | 树池铺收边石 | 弧形加厚30mm福建锈石 | m2 | 38.00 |  |  |
| 10 | 树池内铺白色石米 | 白镪磨圆石及粘胶 | 个 | 11.00 |  |  |
| 11 | 材料运输 | 场外运输 | 车次 | 4.00 |  |  |
| 12 | 材料二次运输 | 场内二次运输 | 工日 | 12.00 |  |  |
| 13 | 叉车台班费 | 外请 | 车次 | 3.00 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 清理、外运 | m3 | 80.00 |  |  |
| 15 | 施工围蔽 | 三色布、防尘布 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | |  |  |  |  |
| 所列子目必须列出所含材料、人工、辅材、措施、安全、税金等相关费用 | | | | | | |